**РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК РИФ**

**Инструкция по установке**

1. Измерить требуемую длину расширителя по колесной арке, учитывая возможность установки с брызговиками (при наличии)
2. Отрезать от бухты требуемую длину с запасом 3 см
3. Вставить монтажные пластины, учитывая расположение отверстий на них (отверстие должно располагаться ближе к внутреннему краю расширителя). Для облегчения установки паз расширителя можно смазать. Между пластинами оставить зазор примерно 4-5 см
4. Приложив расширитель к крылу просверлить отверстие под саморез с расширителе и крыле. Верхняя часть должна плотно прилегать к крылу или штатному расширителю, повторяя их контур. Далее закрепить расширитель саморезами от центра к краям или начиная с одной стороны.
5. С помощью резинового молотка придать требуемую форму, нанося легкие удары по внешнему краю крепежных пластин.
6. Обрезать расширители идентично с двух сторон, предварительно разметив с помощью малярного скотча или изготовив шаблон.