**Кастор-кит СС 6302**

**Инструкция по установке**

***Увеличение угла кастора на 2градуса при лифте 50мм.***

***Устанавливается на автомобили TOYOTA LAND CRUISER 70, 80,105 и NISSAN PATROL***

1. На передней втулке рычага стоящего автомобиля необходимо отметить вертикальную линию проходящую через центр штатной втулки. Для лифта автомобиля 50мм можно воспользоваться шаблоном. На шаблоне данная линия указана красным цветом. При печате шаблона следует обратить внимание на масштаб. Для контроля на шаблоне указан мерный отрезок 10см. Если лифт автомобиля имеет другие параметры положение вертикальной линии будет другим. Лифт автомобиля не должен превышать 80мм.
2. Демонтируйте рычаги с автомобиля. Демонтируйте старые сайлентблоки.
3. Запрессуйте переднюю втулку в соответствии с шаблоном. Наименее тонкая часть эластичного слоя втулки совмещается с размеченной линией на рычаге. Монтаж втулок следует осуществлять со стороны на которой на рычаге имеется фаска.
4. Запрессуйте вторую втулку, выставив центры отверстий на расстоянии (185+-0,5мм для Тойоты и 240+-0,5мм для Ниссана)

Для удобства монтажа рекомендуется изготовить оправку или использовать второй рычаг (не удаляя штатные втулки) и штатные болты, как оправку для контроля расстояния между отверстиями.

1. Проверьте идентичность установки сайлентблоков в обоих рычагах.
2. Установить рычаги. ВНИМАНИЕ: Затяжку болтов следует производить на стоящем автомобиле.
3. После пробега в 500км рекомендуется произвести контрольную протяжку .